1. bootsect.s的修改
   1. 找到msg，修改其内容——244
   2. 修改输出字符个数——98
2. setup.s的修改
   1. 增加进入的信息打印，设置段址为SETUPSEG——33
   2. 增加将硬件参数取出来放在内存0x90000的关键代码——121
   3. 增加以16进制方式打印栈顶的16位数代码——384
   4. 添加打印光标信息代码——145
   5. 添加打印内存大小代码——169
   6. 添加打印柱面数代码——192
   7. 添加打印磁头数代码——216
   8. 添加打印每磁道扇区数代码——240
   9. 添加以上的信息代码——417