1. 找到F12调用函数的位置——525
2. 修改kernel/chr\_dev/keyboard.S中F12调用的函数——525
3. 在kernel/chr\_dev/tty\_io.c中添加F12调用函数——106
4. 在kernel/chr\_dev/tty\_io.c中添加标志位为1时输出’\*’——329